/*
 * Common support for CompuLab CM-T3x CoMs
 */

/ {

	memory {
		device_type = "memory";
		reg = <0x80000000 0x10000000>; /* 256 MB */
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&green_led_pins>;
		ledb {
			label = "cm-t3x:green";
			gpios = <&gpio6 26 GPIO_ACTIVE_HIGH>;  /* gpio186 */
			linux,default-trigger = "heartbeat";
		};
	};

	/* HS USB Port 1 Power */
	hsusb1_power: hsusb1_power_reg {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "hsusb1_vbus";
		regulator-min-microvolt = <3300000>;
		regulator-max-microvolt = <3300000>;
		startup-delay-us = <70000>;
	};

	/* HS USB Port 2 Power */
	hsusb2_power: hsusb2_power_reg {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "hsusb2_vbus";
		regulator-min-microvolt = <3300000>;
		regulator-max-microvolt = <3300000>;
		startup-delay-us = <70000>;
	};

	/* HS USB Host PHY on PORT 1 */
	hsusb1_phy: hsusb1_phy {
		compatible = "usb-nop-xceiv";
		vcc-supply = <&hsusb1_power>;
	};

	/* HS USB Host PHY on PORT 2 */
	hsusb2_phy: hsusb2_phy {
		compatible = "usb-nop-xceiv";
		vcc-supply = <&hsusb2_power>;
	};
};

&omap3_pmx_core {

	uart3_pins: pinmux_uart3_pins {
		pinctrl-single,pins = <
			OMAP3_CORE1_IOPAD(0x219e, PIN_INPUT  | MUX_MODE0)	/* uart3_rx_irrx.uart3_rx_irrx */
			OMAP3_CORE1_IOPAD(0x21a0, PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)	/* uart3_tx_irtx.uart3_tx_irtx */
		>;
	};

	mmc1_pins: pinmux_mmc1_pins {
		pinctrl-single,pins = <
			OMAP3_CORE1_IOPAD(0x2144, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)	/* sdmmc1_clk.sdmmc1_clk */
			OMAP3_CORE1_IOPAD(0x2146, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)	/* sdmmc1_cmd.sdmmc1_cmd */
			OMAP3_CORE1_IOPAD(0x2148, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)	/* sdmmc1_dat0.sdmmc1_dat0 */
			OMAP3_CORE1_IOPAD(0x214a, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)	/* sdmmc1_dat1.sdmmc1_dat1 */
			OMAP3_CORE1_IOPAD(0x214c, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)	/* sdmmc1_dat2.sdmmc1_dat2 */
			OMAP3_CORE1_IOPAD(0x214e, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)	/* sdmmc1_dat3.sdmmc1_dat3 */
		>;
	};

	green_led_pins: pinmux_green_led_pins {
		pinctrl-single,pins = <
			OMAP3_CORE1_IOPAD(0x21e2, PIN_OUTPUT | MUX_MODE4)	/* sys_clkout2.gpio_186 */
		>;
	};
};

&uart3 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&uart3_pins>;
};

&mmc1 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&mmc1_pins>;
	bus-width = <4>;
};

&mmc3 {
	status = "disabled";
};

&i2c1 {
	clock-frequency = <400000>;
};

&i2c3 {
	clock-frequency = <400000>;
};
&usbhshost {
	port1-mode = "ehci-phy";
	port2-mode = "ehci-phy";
};

&usbhsehci {
	phys = <&hsusb1_phy &hsusb2_phy>;
};
