/dts-v1/;

/include/ "skeleton.dtsi"

#include <dt-bindings/clock/qcom,gcc-msm8660.h>

/ {
	model = "Qualcomm MSM8660";
	compatible = "qcom,msm8660";
	interrupt-parent = <&intc>;

	cpus {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "qcom,scorpion";
		enable-method = "qcom,gcc-msm8660";

		cpu@0 {
			device_type = "cpu";
			reg = <0>;
			next-level-cache = <&L2>;
		};

		cpu@1 {
			device_type = "cpu";
			reg = <1>;
			next-level-cache = <&L2>;
		};

		L2: l2-cache {
			compatible = "cache";
			cache-level = <2>;
		};
	};

	intc: interrupt-controller@2080000 {
		compatible = "qcom,msm-8660-qgic";
		interrupt-controller;
		#interrupt-cells = <3>;
		reg = < 0x02080000 0x1000 >,
		      < 0x02081000 0x1000 >;
	};

	timer@2000000 {
		compatible = "qcom,scss-timer", "qcom,msm-timer";
		interrupts = <1 0 0x301>,
			     <1 1 0x301>,
			     <1 2 0x301>;
		reg = <0x02000000 0x100>;
		clock-frequency = <27000000>,
				  <32768>;
		cpu-offset = <0x40000>;
	};

	msmgpio: gpio@800000 {
		compatible = "qcom,msm-gpio";
		reg = <0x00800000 0x4000>;
		gpio-controller;
		#gpio-cells = <2>;
		ngpio = <173>;
		interrupts = <0 16 0x4>;
		interrupt-controller;
		#interrupt-cells = <2>;
	};

	gcc: clock-controller@900000 {
		compatible = "qcom,gcc-msm8660";
		#clock-cells = <1>;
		#reset-cells = <1>;
		reg = <0x900000 0x4000>;
	};

	serial@19c40000 {
		compatible = "qcom,msm-uartdm-v1.3", "qcom,msm-uartdm";
		reg = <0x19c40000 0x1000>,
		      <0x19c00000 0x1000>;
		interrupts = <0 195 0x0>;
		clocks = <&gcc GSBI12_UART_CLK>, <&gcc GSBI12_H_CLK>;
		clock-names = "core", "iface";
	};

	qcom,ssbi@500000 {
		compatible = "qcom,ssbi";
		reg = <0x500000 0x1000>;
		qcom,controller-type = "pmic-arbiter";
	};
};
