/*
 * Common support for omap3 EVM boards
 */

#include "omap-gpmc-smsc911x.dtsi"

/ {
	cpus {
		cpu@0 {
			cpu0-supply = <&vcc>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";
		ledb {
			label = "omap3evm::ledb";
			gpios = <&twl_gpio 19 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* LEDB */
			linux,default-trigger = "default-on";
		};
	};

	wl12xx_vmmc: wl12xx_vmmc {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "vwl1271";
		regulator-min-microvolt = <1800000>;
		regulator-max-microvolt = <1800000>;
		gpio = <&gpio5 22 0>;	/* gpio150 */
		startup-delay-us = <70000>;
		enable-active-high;
		vin-supply = <&vmmc2>;
	};
};

&i2c1 {
	clock-frequency = <2600000>;

	twl: twl@48 {
		reg = <0x48>;
		interrupts = <7>; /* SYS_NIRQ cascaded to intc */
		interrupt-parent = <&intc>;
	};
};

#include "twl4030.dtsi"
#include "twl4030_omap3.dtsi"

&i2c2 {
	clock-frequency = <400000>;
};

&i2c3 {
	clock-frequency = <400000>;

	/*
	 * TVP5146 Video decoder-in for analog input support.
	 */
	tvp5146@5c {
		compatible = "ti,tvp5146m2";
		reg = <0x5c>;
	};
};

&mmc1 {
	vmmc-supply = <&vmmc1>;
	vmmc_aux-supply = <&vsim>;
	bus-width = <8>;
};

&mmc2 {
	vmmc-supply = <&wl12xx_vmmc>;
	non-removable;
	bus-width = <4>;
	cap-power-off-card;
};

&twl_gpio {
	ti,use-leds;
};

&usb_otg_hs {
	interface-type = <0>;
	usb-phy = <&usb2_phy>;
	phys = <&usb2_phy>;
	phy-names = "usb2-phy";
	mode = <3>;
	power = <50>;
};

&gpmc {
	ethernet@gpmc {
		interrupt-parent = <&gpio6>;
		interrupts = <16 8>;
		reg = <5 0 0xff>;
	};
};
