/ {
	regulators {
		compatible = "simple-bus";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		dummy_reg: regulator@0 {
			compatible = "regulator-fixed";
			reg = <0>;
			regulator-name = "dummy-supply";
		};

		reg_usb_otg_vbus: regulator@1 {
			compatible = "regulator-fixed";
			reg = <1>;
			regulator-name = "usb_otg_vbus";
			regulator-min-microvolt = <5000000>;
			regulator-max-microvolt = <5000000>;
			gpio = <&gpio3 22 0>;
			enable-active-high;
		};
	};

	chosen {
		linux,stdout-path = &uart1;
	};
};

&ecspi3 {
	fsl,spi-num-chipselects = <1>;
	cs-gpios = <&gpio4 24 0>;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_ecspi3>;
	status = "okay";

	flash: m25p80@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "sst,sst25vf040b", "m25p80";
		spi-max-frequency = <20000000>;
		reg = <0>;
	};
};

&fec {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_enet>;
	status = "okay";
	phy-mode = "rgmii";
};

&iomuxc {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_hog>;

	imx6qdl-dfi-fs700-m60 {
		pinctrl_hog: hoggrp {
			fsl,pins = <
				MX6QDL_PAD_ENET_CRS_DV__GPIO1_IO25 0x80000000
				MX6QDL_PAD_GPIO_18__GPIO7_IO13 0x80000000 /* PMIC irq */
				MX6QDL_PAD_EIM_D26__GPIO3_IO26 0x80000000 /* MAX11801 irq */
				MX6QDL_PAD_NANDF_D5__GPIO2_IO05 0x000030b0 /* Backlight enable */
			>;
		};

		pinctrl_enet: enetgrp {
			fsl,pins = <
				MX6QDL_PAD_RGMII_RXC__RGMII_RXC		0x1b0b0
				MX6QDL_PAD_RGMII_RD0__RGMII_RD0		0x1b0b0
				MX6QDL_PAD_RGMII_RD1__RGMII_RD1		0x1b0b0
				MX6QDL_PAD_RGMII_RD2__RGMII_RD2		0x1b0b0
				MX6QDL_PAD_RGMII_RD3__RGMII_RD3		0x1b0b0
				MX6QDL_PAD_RGMII_RX_CTL__RGMII_RX_CTL	0x1b0b0
				MX6QDL_PAD_RGMII_TXC__RGMII_TXC		0x1b0b0
				MX6QDL_PAD_RGMII_TD0__RGMII_TD0		0x1b0b0
				MX6QDL_PAD_RGMII_TD1__RGMII_TD1		0x1b0b0
				MX6QDL_PAD_RGMII_TD2__RGMII_TD2		0x1b0b0
				MX6QDL_PAD_RGMII_TD3__RGMII_TD3		0x1b0b0
				MX6QDL_PAD_RGMII_TX_CTL__RGMII_TX_CTL	0x1b0b0
				MX6QDL_PAD_ENET_REF_CLK__ENET_TX_CLK	0x1b0b0
				MX6QDL_PAD_ENET_MDIO__ENET_MDIO		0x1b0b0
				MX6QDL_PAD_ENET_MDC__ENET_MDC		0x1b0b0
				MX6QDL_PAD_GPIO_16__ENET_REF_CLK	0x4001b0a8
			>;
		};

		pinctrl_i2c2: i2c2grp {
			fsl,pins = <
				MX6QDL_PAD_EIM_EB2__I2C2_SCL		0x4001b8b1
				MX6QDL_PAD_EIM_D16__I2C2_SDA		0x4001b8b1
			>;
		};

		pinctrl_uart1: uart1grp {
			fsl,pins = <
				MX6QDL_PAD_CSI0_DAT10__UART1_TX_DATA	0x1b0b1
				MX6QDL_PAD_CSI0_DAT11__UART1_RX_DATA	0x1b0b1
			>;
		};

		pinctrl_usbotg: usbotggrp {
			fsl,pins = <
				MX6QDL_PAD_ENET_RX_ER__USB_OTG_ID	0x17059
			>;
		};

		pinctrl_usdhc2: usdhc2grp {
			fsl,pins = <
				MX6QDL_PAD_SD2_CMD__SD2_CMD		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD2_CLK__SD2_CLK		0x10059
				MX6QDL_PAD_SD2_DAT0__SD2_DATA0		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD2_DAT1__SD2_DATA1		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD2_DAT2__SD2_DATA2		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD2_DAT3__SD2_DATA3		0x17059
				MX6QDL_PAD_NANDF_D2__GPIO2_IO02 0x80000000 /* card detect */
			>;
		};

		pinctrl_usdhc3: usdhc3grp {
			fsl,pins = <
				MX6QDL_PAD_SD3_CMD__SD3_CMD		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD3_CLK__SD3_CLK		0x10059
				MX6QDL_PAD_SD3_DAT0__SD3_DATA0		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD3_DAT1__SD3_DATA1		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD3_DAT2__SD3_DATA2		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD3_DAT3__SD3_DATA3		0x17059
			>;
		};

		pinctrl_usdhc4: usdhc4grp {
			fsl,pins = <
				MX6QDL_PAD_SD4_CMD__SD4_CMD		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD4_CLK__SD4_CLK		0x10059
				MX6QDL_PAD_SD4_DAT0__SD4_DATA0		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD4_DAT1__SD4_DATA1		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD4_DAT2__SD4_DATA2		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD4_DAT3__SD4_DATA3		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD4_DAT4__SD4_DATA4		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD4_DAT5__SD4_DATA5		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD4_DAT6__SD4_DATA6		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD4_DAT7__SD4_DATA7		0x17059
			>;
		};

		pinctrl_ecspi3: ecspi3grp {
			fsl,pins = <
				MX6QDL_PAD_DISP0_DAT2__ECSPI3_MISO	0x100b1
				MX6QDL_PAD_DISP0_DAT1__ECSPI3_MOSI	0x100b1
				MX6QDL_PAD_DISP0_DAT0__ECSPI3_SCLK	0x100b1
				MX6QDL_PAD_DISP0_DAT3__GPIO4_IO24 0x80000000 /* SPI NOR chipselect */
			>;
		};
	};
};

&i2c2 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c2>;
	status = "okay";
};

&uart1 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_uart1>;
	status = "okay";
};

&usbh1 {
	status = "okay";
};

&usbotg {
	vbus-supply = <&reg_usb_otg_vbus>;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_usbotg>;
	disable-over-current;
	dr_mode = "host";
	status = "okay";
};

&usdhc2 { /* module slot */
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc2>;
	cd-gpios = <&gpio2 2 0>;
	status = "okay";
};

&usdhc3 { /* baseboard slot */
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc3>;
};

&usdhc4 { /* eMMC */
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc4>;
	bus-width = <8>;
	non-removable;
	status = "okay";
};
