/dts-v1/;

/include/ "tegra20-colibri.dtsi"

/ {
	model = "Toradex Colibri T20 on Iris";
	compatible = "toradex,iris", "toradex,colibri-t20", "nvidia,tegra20";

	pinmux {
		state_default: pinmux {
			hdint {
				nvidia,tristate = <0>;
			};

			i2cddc {
				nvidia,tristate = <0>;
			};

			sdio4 {
				nvidia,tristate = <0>;
			};

			uarta {
				nvidia,tristate = <0>;
			};

			uartd {
				nvidia,tristate = <0>;
			};
		};
	};
};
