#!/bin/sh

# use 'dhcp' to do dhcp in barebox and in kernel
# use 'none' if you want to skip kernel ip autoconfiguration
ip=dhcp-barebox

if [ x$armlinux_architecture = x1099 ]
then
	global.dhcp.vendor_id=barebox-at91sam9260ek
else
	global.dhcp.vendor_id=barebox-at91sam9g20ek
fi

# or set your networking parameters here
#eth0.ipaddr=a.b.c.d
#eth0.netmask=a.b.c.d
#eth0.gateway=a.b.c.d
#eth0.serverip=a.b.c.d

# can be either 'nfs', 'tftp', 'nor' or 'nand'
kernel_loc=nfs
# can be either 'net', 'nor', 'nand' or 'initrd'
rootfs_loc=net
# can be either 'nfs', 'tftp', 'nor', 'nand' or empty
oftree_loc=nfs

# can be either 'jffs2' or 'ubifs'
rootfs_type=ubifs
rootfsimage=root.$rootfs_type

kernelimage=zImage
#kernelimage=uImage
#kernelimage=Image
#kernelimage=Image.lzo

nand_device=atmel_nand
nand_parts="128k(at91bootstrap),256k(barebox)ro,128k(bareboxenv),128k(bareboxenv2),128k(oftree),4M(kernel),120M(rootfs),-(data)"
rootfs_mtdblock_nand=6

autoboot_timeout=3

bootargs="console=ttyS0,115200"

# set a fancy prompt (if support is compiled in)
PS1="\e[1;32mbarebox@\e[1;31m\h:\w\e[0m\n# "
