--- a/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2800.h
+++ b/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2800.h
@@ -53,6 +53,7 @@
  * RF5592 2.4G/5G 2T2R
  * RF3070 2.4G 1T1R
  * RF5360 2.4G 1T1R
+ * RF5362 2.4G 1T1R
  * RF5370 2.4G 1T1R
  * RF5390 2.4G 1T1R
  */
@@ -75,6 +76,7 @@
 #define RF3853				0x3853
 #define RF5350				0x5350
 #define RF5360				0x5360
+#define RF5362				0x5362
 #define RF5370				0x5370
 #define RF5372				0x5372
 #define RF5390				0x5390
@@ -2207,7 +2209,7 @@ struct mac_iveiv_entry {
 /* Bits [7-4] for RF3320 (RT3370/RT3390), on other chipsets reserved */
 #define RFCSR3_PA1_BIAS_CCK		FIELD8(0x70)
 #define RFCSR3_PA2_CASCODE_BIAS_CCKK	FIELD8(0x80)
-/* Bits for RF3290/RF5360/RF5370/RF5372/RF5390/RF5392 */
+/* Bits for RF3290/RF5360/RF5362/RF5370/RF5372/RF5390/RF5392 */
 #define RFCSR3_VCOCAL_EN		FIELD8(0x80)
 /* Bits for RF3050 */
 #define RFCSR3_BIT1			FIELD8(0x02)
--- a/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2800lib.c
+++ b/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2800lib.c
@@ -3902,6 +3902,7 @@ static void rt2800_config_channel(struct
 	case RF3070:
 	case RF5350:
 	case RF5360:
+	case RF5362:
 	case RF5370:
 	case RF5372:
 	case RF5390:
@@ -3923,6 +3924,7 @@ static void rt2800_config_channel(struct
 	    rt2x00_rf(rt2x00dev, RF3322) ||
 	    rt2x00_rf(rt2x00dev, RF5350) ||
 	    rt2x00_rf(rt2x00dev, RF5360) ||
+	    rt2x00_rf(rt2x00dev, RF5362) ||
 	    rt2x00_rf(rt2x00dev, RF5370) ||
 	    rt2x00_rf(rt2x00dev, RF5372) ||
 	    rt2x00_rf(rt2x00dev, RF5390) ||
@@ -5087,6 +5089,7 @@ void rt2800_vco_calibration(struct rt2x0
 	case RF3853:
 	case RF5350:
 	case RF5360:
+	case RF5362:
 	case RF5370:
 	case RF5372:
 	case RF5390:
@@ -8801,6 +8804,7 @@ static int rt2800_init_eeprom(struct rt2
 	case RF3853:
 	case RF5350:
 	case RF5360:
+	case RF5362:
 	case RF5370:
 	case RF5372:
 	case RF5390:
@@ -9368,6 +9372,7 @@ static int rt2800_probe_hw_mode(struct r
 	case RF3322:
 	case RF5350:
 	case RF5360:
+	case RF5362:
 	case RF5370:
 	case RF5372:
 	case RF5390:
@@ -9508,6 +9513,7 @@ static int rt2800_probe_hw_mode(struct r
 	case RF3853:
 	case RF5350:
 	case RF5360:
+	case RF5362:
 	case RF5370:
 	case RF5372:
 	case RF5390:
