Index: linux-3.10.49/arch/mips/ath79/machtypes.h
===================================================================
--- linux-3.10.49.orig/arch/mips/ath79/machtypes.h
+++ linux-3.10.49/arch/mips/ath79/machtypes.h
@@ -103,6 +103,10 @@ enum ath79_mach_type {
 	ATH79_MACH_RB_SXTLITE2ND,	/* Mikrotik RouterBOARD SXT Lite 2nD */
 	ATH79_MACH_RB_SXTLITE5ND,	/* Mikrotik RouterBOARD SXT Lite 5nD */
 	ATH79_MACH_RW2458N,		/* Redwave RW2458N */
+	ATH79_MACH_SYSMOCOM_SOB_JB02,	/* sysmocom SOB-JB02 */
+	ATH79_MACH_SYSMOCOM_SOB_JB02V3,	/* sysmocom SOB-JB02V3 */
+	ATH79_MACH_SYSMOCOM_SOB_AP1,	/* sysmocom SOB-AP */
+	ATH79_MACH_SYSMOCOM_SOB_AP2,	/* sysmocom SOB-AP */
 	ATH79_MACH_SMART_300,		/* NC-LINK SMART-300 */
 	ATH79_MACH_TEW_632BRP,		/* TRENDnet TEW-632BRP */
 	ATH79_MACH_TEW_673GRU,		/* TRENDnet TEW-673GRU */
Index: linux-3.10.49/arch/mips/ath79/Kconfig
===================================================================
--- linux-3.10.49.orig/arch/mips/ath79/Kconfig
+++ linux-3.10.49/arch/mips/ath79/Kconfig
@@ -1034,6 +1034,16 @@ config ATH79_MACH_CARAMBOLA2
 	select ATH79_DEV_USB
 	select ATH79_DEV_WMAC
 
+config ATH79_MACH_SYSMOCOM
+	bool "sysmocom Boards"
+	select SOC_AR933X
+	select ATH79_DEV_ETH
+	select ATH79_DEV_GPIO_BUTTONS
+	select ATH79_DEV_LEDS_GPIO
+	select ATH79_DEV_M25P80
+	select ATH79_DEV_USB
+	select ATH79_DEV_WMAC
+
 config ATH79_MACH_BHU_BXU2000N2_A
 	bool "BHU BXU2000n-2 rev. A support"
 	select SOC_AR934X
Index: linux-3.10.49/arch/mips/ath79/Makefile
===================================================================
--- linux-3.10.49.orig/arch/mips/ath79/Makefile
+++ linux-3.10.49/arch/mips/ath79/Makefile
@@ -143,3 +143,4 @@ obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_WZR_HP_G450H)	+=
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_ZCN_1523H)	+= mach-zcn-1523h.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_CARAMBOLA2)	+= mach-carambola2.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_NBG6716)	+= mach-nbg6716.o
+obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_SYSMOCOM)	+= mach-sysmocom.o
