/dts-v1/;

/include/ "mt7620a.dtsi"

/ {
	compatible = "ralink,mt7620a-eval-board", "ralink,mt7620a-soc";
	model = "Ralink MT7620a + MT7530 evaluation board";

	palmbus@10000000 {
		spi@b00 {
			status = "okay";

			m25p80@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "s25fl064k";
				reg = <0 0>;
				linux,modalias = "m25p80", "s25fl064k";
				spi-max-frequency = <10000000>;

				partition@0 {
					label = "u-boot";
					reg = <0x0 0x30000>;
					read-only;
				};

				partition@30000 {
					label = "u-boot-env";
					reg = <0x30000 0x10000>;
					read-only;
				};

				factory: partition@40000 {
					label = "factory";
					reg = <0x40000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@50000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x50000 0x7b0000>;
				};
			};
		};
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "i2c", "uartf";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};

	ethernet@10100000 {
		status = "okay";

		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&rgmii1_pins &rgmii2_pins &mdio_pins>;

		ralink,port-map = "llllw";

		port@5 {
			status = "okay";
			ralink,fixed-link = <1000 1 1 1>;
			phy-mode = "rgmii";
		};

		mdio-bus {
			status = "okay";

			phy0: ethernet-phy@0 {
				reg = <0>;
				phy-mode = "rgmii";
			};
			phy1: ethernet-phy@1 {
				reg = <1>;
				phy-mode = "rgmii";
			};
			phy2: ethernet-phy@2 {
				reg = <2>;
				phy-mode = "rgmii";
			};
			phy3: ethernet-phy@3 {
				reg = <3>;
				phy-mode = "rgmii";
			};
			phy4: ethernet-phy@4 {
				reg = <4>;
				phy-mode = "rgmii";
			};
			phy1f: ethernet-phy@1f {
				reg = <0x1f>;
				phy-mode = "rgmii";
			};
		};
	};

	gsw@10110000 {
		ralink,port4 = "gmac";
	};

	pcie@10140000 {
		status = "okay";
	};

	ehci@101c0000 {
		status = "okay";
	};

	ohci@101c1000 {
		status = "okay";
	};
};
