--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -552,6 +552,88 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 };
 
+static struct board_info __initdata board_A4001N = {
+	.name				= "96328dg2x2",
+	.expected_cpu_id		= 0x6328,
+
+	.has_uart0			= 1,
+	.has_pci			= 1,
+	.has_ohci0			= 1,
+	.has_ehci0			= 1,
+	.num_usbh_ports			= 1,
+	.has_enetsw			= 1,
+
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 1,
+				.name	= "Port 1",
+			},
+			[1] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 2,
+				.name	= "Port 2",
+			},
+			[2] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 3,
+				.name	= "Port 3",
+			},
+			[3] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 4,
+				.name	= "Port 4",
+			},
+		},
+	},
+
+	.leds = {
+		{
+			.name		= "A4001N:green:power",
+			.gpio		= 8,
+			.default_trigger = "default-on",
+		},
+		{
+			.name		= "A4001N:red:power",
+			.gpio		= 4,
+		},
+		{
+			.name		= "A4001N:red:inet",
+			.gpio		= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "A4001N:green:usb",
+			.gpio		= 10,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "A4001N:green:dsl",
+			.gpio		= 11,
+			.active_low	= 1,
+		},
+	},
+
+	.buttons = {
+		{
+			.desc		= "reset",
+			.gpio		= 23,
+			.active_low	= 1,
+			.type		= EV_KEY,
+			.code		= KEY_RESTART,
+			.debounce_interval = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+		{
+			.desc		= "wps",
+			.gpio		= 24,
+			.active_low	= 1,
+			.type		= EV_KEY,
+			.code		= KEY_WPS_BUTTON,
+			.debounce_interval = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+	},
+};
+
 static struct board_info __initdata board_A4001N1 = {
 	.name					= "963281T_TEF",
 	.expected_cpu_id			= 0x6328,
@@ -5166,6 +5248,7 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_AR5381u,
 	&board_AR5387un,
 	&board_963281TAN,
+	&board_A4001N,
 	&board_A4001N1,
 	&board_dsl_274xb_f1,
 	&board_FAST2704V2,
