/dts-v1/;

/include/ "mt7620n.dtsi"

/ {
       compatible = "mlw221", "ralink,mt7620n-soc";
       model = "Kingston MLW221";

       palmbus@10000000 {
               gpio0: gpio@600 {
               status = "okay";
               };

               gpio2: gpio@660 {
                       status = "okay";
               };

               gpio3: gpio@688 {
                       status = "okay";
               };

               spi@b00 {
                       status = "okay";

                       m25p80@0 {
                               #address-cells = <1>;
                               #size-cells = <1>;
                               compatible = "s25fl129p1";
                               reg = <0 0>;
                               linux,modalias = "m25p80", "s25fl129p1";
                               spi-max-frequency = <10000000>;

                               partition@0 {
                                       label = "u-boot";
                                       reg = <0x0 0x30000>;
                                       read-only;
                               };

                               partition@30000 {
                                       label = "u-boot-env";
                                       reg = <0x30000 0x10000>;
                                       read-only;
                               };

                               factory: partition@40000 {
                                       label = "factory";
                                       reg = <0x40000 0x10000>;
                                       read-only;
                               };

                               partition@50000 {
                                       label = "firmware";
                                       reg = <0x50000 0xf60000>;
                               };

                               partition@fb0000 {
                                       label = "user-config";
                                       reg = <0xfb0000 0x50000>;

                               };
                       };
               };
       };

       ehci@101c0000 {
               status = "okay";
       };

       ohci@101c1000 {
               status = "okay";
       };

       ethernet@10100000 {
               mtd-mac-address = <&factory 0x4>;
               ralink,port-map = "wllll";
       };

       wmac@10180000 {
               ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
       };

       pinctrl {
               state_default: pinctrl0 {
                       default {
                               ralink,group = "i2c", "ephy", "wled";
                               ralink,function = "gpio";
                       };
               };
       };

       gpio-leds {
               compatible = "gpio-leds";
               system {
                       label = "kingston:blue:system";
                       gpios = <&gpio2 3 1>;
               };
               wifi {
                       label = "kingston:blue:wifi";
                       gpios = <&gpio3 0 1>;
               };
       };

       gpio-keys-polled {
               compatible = "gpio-keys-polled";
               #address-cells = <1>;
               #size-cells = <0>;
               poll-interval = <20>;
               reset {
                       label = "reset";
                       gpios = <&gpio0 1 1>;
                       linux,code = <0x198>;
               };
               system {
                       label = "system";
                       gpios = <&gpio0 2 1>;
                       linux,code = <0x211>;
               };
       };
};
