--- a/drivers/spi/spi-bitbang.c
+++ b/drivers/spi/spi-bitbang.c
@@ -234,13 +234,14 @@ void spi_bitbang_cleanup(struct spi_devi
 }
 EXPORT_SYMBOL_GPL(spi_bitbang_cleanup);
 
-static int spi_bitbang_bufs(struct spi_device *spi, struct spi_transfer *t)
+int spi_bitbang_bufs(struct spi_device *spi, struct spi_transfer *t)
 {
 	struct spi_bitbang_cs	*cs = spi->controller_state;
 	unsigned		nsecs = cs->nsecs;
 
 	return cs->txrx_bufs(spi, cs->txrx_word, nsecs, t);
 }
+EXPORT_SYMBOL_GPL(spi_bitbang_bufs);
 
 /*----------------------------------------------------------------------*/
 
--- a/include/linux/spi/spi_bitbang.h
+++ b/include/linux/spi/spi_bitbang.h
@@ -44,6 +44,7 @@ extern void spi_bitbang_cleanup(struct s
 extern int spi_bitbang_transfer(struct spi_device *spi, struct spi_message *m);
 extern int spi_bitbang_setup_transfer(struct spi_device *spi,
 				      struct spi_transfer *t);
+extern int spi_bitbang_bufs(struct spi_device *spi, struct spi_transfer *t);
 
 /* start or stop queue processing */
 extern int spi_bitbang_start(struct spi_bitbang *spi);
