--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -2360,6 +2360,94 @@ static struct board_info __initdata boar
 
 	.has_ohci0			= 1,
 	.has_ehci0			= 1,
+
+	.leds = {
+		{
+			.name		= "DWV-S0:red:power",
+			.gpio		= 5,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "DWV-S0:green:power",
+			.gpio		= 4,
+			.active_low	= 1,
+			.default_trigger = "default-on",
+		},
+		{
+			.name		= "DWV-S0:red:internet",
+			.gpio		= 6,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "DWV-S0:green:internet",
+			.gpio		= 7,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "DWV-S0:green:ADSL",
+			.gpio		= 2,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "DWV-S0:red:ADSL",
+			.gpio		= 12,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "DWV-S0:red:wifi",
+			.gpio		= 10,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "DWV-S0:green:VoIP",
+			.gpio		= 9,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "DWV-S0:red:VoIP",
+			.gpio		= 0,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "DWV-S0:red:ethernet",
+			.gpio		= 1,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "DWV-S0:green:ethernet",
+			.gpio		= 8,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "DWV-S0:red:USB",
+			.gpio		= 11,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "DWV-S0:green:USB",
+			.gpio		= 3,
+			.active_low	= 1,
+		},
+	},
+
+	.buttons = {
+		{
+			.desc		= "reset",
+			.gpio		= 37,
+			.active_low	= 1,
+			.type		= EV_KEY,
+			.code		= KEY_RESTART,
+			.debounce_interval = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+		{
+			.desc		= "wps",
+			.gpio		= 34,
+			.active_low	= 1,
+			.type		= EV_KEY,
+			.code		= KEY_WPS_BUTTON,
+			.debounce_interval = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+	},
 };
 
 /* D-Link DSL-274xB revison C2/C3 */
