/dts-v1/;

/include/ "vr9.dtsi"

/ {
	model = "P2812HNUFX - ZyXEL P-2812HNU-Fx";
	
	chosen {
		/*bootargs = "console=ttyLTQ0,115200 init=/etc/preinit";*/
	};

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x8000000>;
	};
	
	fpi@10000000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "lantiq,fpi", "simple-bus";
		ranges = <0x0 0x10000000 0xEEFFFFF>;
		reg = <0x10000000 0xEF00000>;

		localbus@0 {
			#address-cells = <2>;
			#size-cells = <1>;
			compatible = "lantiq,localbus", "simple-bus";

			nand-parts@0 {
				compatible = "gen_nand", "lantiq,nand-xway";
				lantiq,cs = <1>;
				bank-width = <2>;
				reg = <0 0x0 0x2000000>;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				partition@0 {
					label = "u-boot";
					reg = <0x00000 0x40000>;
				};

				partition@40000 {
					label = "u-boot environment";
					reg = <0x40000 0x20000>;
				};

				partition@60000 {
					label = "root";
					reg = <0x60000 0x7fa0000>;
				};
			};
		};

		gpio: pinmux@E100B10 {
			compatible = "lantiq,pinctrl-xr9";
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&state_default>;
			
			interrupt-parent = <&icu0>;
			interrupts = <166 135 66 40 41 42 38>;

			#gpio-cells = <2>;
			gpio-controller;
			reg = <0xE100B10 0xA0>;

			state_default: pinmux {
				mdio {
					lantiq,groups = "mdio";
					lantiq,function = "mdio";
				};
				gphy-leds {
					lantiq,groups = "gphy0 led1", "gphy1 led1",
							"gphy0 led2", "gphy1 led2";
					lantiq,function = "gphy";
					lantiq,pull = <2>;
					lantiq,open-drain = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
				stp {
					lantiq,groups = "stp";
					lantiq,function = "stp";
					lantiq,pull = <2>;
					lantiq,open-drain = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
				pci {
					lantiq,groups = "gnt1", "req1";
					lantiq,function = "pci";
				};
				pci-rst {
					lantiq,pins = "io21";
					lantiq,pull = <0>;
					lantiq,open-drain = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
				ifxhcd-rst {
					lantiq,pins = "io33";
					lantiq,pull = <0>;
					lantiq,open-drain = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
				nand {
					lantiq,groups = "nand cle", "nand ale",
							"nand rd", "nand cs1", "nand rdy";
					lantiq,function = "ebu";
					lantiq,pull = <1>;
				};
			};
		};

		eth@E108000 {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;
			compatible = "lantiq,xrx200-net";
			reg = <	0xE108000 0x3000 /* switch */
				0xE10B100 0x70 /* mdio */
				0xE10B1D8 0x30 /* mii */
				0xE10B308 0x30 /* pmac */
			>;
			interrupt-parent = <&icu0>;
			interrupts = <73 72>;

			lan: interface@0 {
				compatible = "lantiq,xrx200-pdi";
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <0>;
				reg = <0>;
				mac-address = [ 00 11 22 33 44 55 ];
				lantiq,switch;

				ethernet@0 {
					compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
					reg = <0>;
					phy-mode = "rgmii";
					phy-handle = <&phy0>;
				};
				ethernet@1 {
					compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
					reg = <1>;
					phy-mode = "rgmii";
					phy-handle = <&phy1>;
				};
				ethernet@2 {
					compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
					reg = <2>;
					phy-mode = "gmii";
					phy-handle = <&phy11>;
				};
				ethernet@4 {
					compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
					reg = <4>;
					phy-mode = "gmii";
					phy-handle = <&phy13>;
				};
				ethernet@5 {
					compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
					reg = <5>;
					phy-mode = "rgmii";
					phy-handle = <&phy5>;
				};
			};

			mdio@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <0>;
				compatible = "lantiq,xrx200-mdio";
				phy0: ethernet-phy@0 {
					reg = <0x0>;
					compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
				};
				phy1: ethernet-phy@1 {
					reg = <0x1>;
					compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
				};
				phy5: ethernet-phy@5 {
					reg = <0x5>;
					compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
				};
				phy11: ethernet-phy@11 {
					reg = <0x11>;
					compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
				};
				phy13: ethernet-phy@13 {
					reg = <0x13>;
					compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
				};
			};
		};

		stp: stp@E100BB0 {
			compatible = "lantiq,gpio-stp-xway";
			reg = <0xE100BB0 0x40>;
			#gpio-cells = <2>;
			gpio-controller;

			lantiq,shadow = <0xffffff>;
			lantiq,groups = <0x7>;
			/*
			lantiq,dsl = <0x3>;
			lantiq,phy1 = <0x7>;
			lantiq,phy2 = <0x7>;
			*/
		};

		ifxhcd@E101000 {
			status = "okay";
			gpios = <&gpio 33 0>;
			lantiq,portmask = <0x3>;
		};

		pci@E105400 {
			lantiq,bus-clock = <33333333>;
			/* lantiq,external-clock; */
			lantiq,delay-hi = <0>; /* 0ns delay */
			lantiq,delay-lo = <0>; /* 0.0ns delay */
			interrupt-map-mask = <0xf800 0x0 0x0 0x7>;
			interrupt-map = <
				0x7000 0 0 1 &icu0 29 //1 // slot 14, irq 29
				>;
			gpio-reset = <&gpio 21 0>;
			req-mask = <0x1>;	/* GNT1 */
			status = "okay";
		};
	};

	gphy-xrx200 {
		compatible = "lantiq,phy-xrx200";
		firmware = "lantiq/vr9_phy11g_a1x.bin";
		phys = [ 00 01 ];
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 39 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		rfkill {
			label = "rfkill";
			gpios = <&gpio 1 1>;
			linux,code = <0xf7>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		internet2 {
			label = "internet2";
			gpios = <&stp 16 1>;
		};
		internet {
			label = "internet";
			gpios = <&stp 17 1>;
		};
		dsl {
			label = "dsl";
			gpios = <&stp 18 1>;
		};
		dsl2 {
			label = "dsl2";
			gpios = <&stp 19 1>;
		};
		wifi2 {
			label = "wifi2";
			gpios = <&stp 20 1>;
		};
		wlan {
			label = "wifi";
			gpios = <&stp 21 1>;
		};
		power2 {
			label = "power2";
			gpios = <&stp 22 1>;
		};
		power {
			label = "power";
			gpios = <&stp 23 1>;
		};
		usb1 {
			label = "usb";
			gpios = <&gpio 38 1>;
		};
		usb2 {
			label = "usb2";
			gpios = <&gpio 44 1>;
		};
		phone1 {
			label = "phone1";
			gpios = <&gpio 11 1>;
		};
		phone1warn {
			label = "phone1warn";
			gpios = <&gpio 12 1>;
		};
		phone2 {
			label = "phone2";
			gpios = <&gpio 28 1>;
		};
		phone2warn {
			label = "phone2warn";
			gpios = <&gpio 26 1>;
		};
	};
};
