--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -4517,6 +4517,108 @@ static struct board_info __initdata boar
 		},
 	},
 };
+
+static struct board_info __initdata board_vw6339gu = {
+	.name				= "VW6339GU",
+	.expected_cpu_id		= 0x63268,
+
+	.has_uart0			= 1,
+
+	.has_ehci0			= 1,
+	.has_ohci0			= 1,
+	.num_usbh_ports			= 1,
+
+	.has_enetsw			= 1,
+
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 1,
+				.name	= "LAN2",
+			},
+
+			[1] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 2,
+				.name	= "LAN3",
+			},
+
+			[2] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 3,
+				.name	= "LAN4",
+			},
+
+			[3] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 4,
+				.name	= "LAN1",
+			},
+
+			[4] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 7,
+				.name	= "WAN",
+			},
+		},
+	},
+
+	.leds = {
+		{
+			.name		= "VW6339GU:green:power",
+			.gpio		= 1,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "VW6339GU:red:power",
+			.gpio		= 0,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "VW6339GU:green:internet",
+			.gpio		= 8,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "VW6339GU:red:internet",
+			.gpio		= 2,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "VW6339GU:green:dsl",
+			.gpio		= 3,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "VW6339GU:green:wps",
+			.gpio		= 7,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "VW6339GU:green:usb",
+			.gpio		= 15,
+			.active_low	= 1,
+		},
+	},
+
+	.buttons = {
+		{
+			.desc		= "reset",
+			.gpio		= 32,
+			.type		= EV_KEY,
+			.code		= KEY_RESTART,
+			.debounce_interval = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+		{
+			.desc		= "wps",
+			.gpio		= 34,
+			.type		= EV_KEY,
+			.code		= KEY_WPS_BUTTON,
+			.debounce_interval = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+	},
+};
 #endif
 
 /*
@@ -4607,6 +4709,7 @@ static const struct board_info __initcon
 #endif
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_63268
 	&board_963269bhr,
+	&board_vw6339gu,
 #endif
 };
 
