--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -4450,6 +4450,98 @@ static struct board_info __initdata boar
 	.has_ehci0 = 1,
 };
 
+static struct board_info __initdata board_VR3025u = {
+	.name					= "96368M-1541N",
+	.expected_cpu_id		= 0x6368,
+
+	.has_uart0				= 1,
+	.has_pci				= 1,
+	.has_ohci0				= 1,
+	.has_ehci0				= 1,
+
+	.has_enetsw				= 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used		= 1,
+				.phy_id		= 1,
+				.name		= "port1",
+			},
+			[1] = {
+				.used		= 1,
+				.phy_id		= 2,
+				.name		= "port2",
+			},
+			[2] = {
+				.used		= 1,
+				.phy_id		= 3,
+				.name		= "port3",
+			},
+			[3] = {
+				.used		= 1,
+				.phy_id		= 4,
+				.name		= "port4",
+			},
+		},
+	},
+
+	.leds = {
+		{
+			.name		= "VR-3025u:green:dsl",
+			.gpio		= 2,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "VR-3025u:green:inet",
+			.gpio		= 5,
+		},
+		{
+			.name		= "VR-3025u:green:lan1",
+			.gpio		= 6,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "VR-3025u:green:lan2",
+			.gpio		= 7,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "VR-3025u:green:lan3",
+			.gpio		= 8,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "VR-3025u:green:lan4",
+			.gpio		= 9,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "VR-3025u:green:power",
+			.gpio		= 22,
+			.default_trigger = "default-on",
+		},
+		{
+			.name		= "VR-3025u:red:power",
+			.gpio		= 24,
+		},
+		{
+			.name		= "VR-3025u:red:inet",
+			.gpio		= 31,
+		},
+	},
+
+	.buttons = {
+		{
+			.desc			= "reset",
+			.gpio			= 34,
+			.type			= EV_KEY,
+			.code			= KEY_RESTART,
+			.debounce_interval = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+			.active_low		= 1,
+		},
+	},
+};
+
 static struct b53_platform_data WAP5813n_b53_pdata = {
 	.alias = "eth0",
 };
@@ -4925,6 +5017,7 @@ static const struct board_info __initcon
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6368
 	&board_96368mvwg,
 	&board_96368mvngr,
+	&board_VR3025u,
 	&board_WAP5813n,
 #endif
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_63268
