/ {
	ocp@f1000000 {
		pinctrl: pinctrl@10000 {
			compatible = "marvell,98dx4122-pinctrl";
			reg = <0x10000 0x20>;

			pmx_nand: pmx-nand {
				marvell,pins = "mpp0", "mpp1", "mpp2", "mpp3",
					       "mpp4", "mpp5", "mpp18",
					       "mpp19";
				marvell,function = "nand";
			};
			pmx_spi: pmx-spi {
				marvell,pins = "mpp0", "mpp1", "mpp2", "mpp3";
				marvell,function = "spi";
			};
			pmx_twsi0: pmx-twsi0 {
				marvell,pins = "mpp8", "mpp9";
				marvell,function = "twsi0";
			};
			pmx_uart0: pmx-uart0 {
				marvell,pins = "mpp10", "mpp11";
				marvell,function = "uart0";
			};
			pmx_uart1: pmx-uart1 {
				marvell,pins = "mpp13", "mpp14";
				marvell,function = "uart1";
			};
		};
	};
};
